**Кабинет биологии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование, характеристика** | **ед.изм.** | **кол-во** |
| 1 | **Стол ученический лабораторный (с защитным химостойким и термостойким покрытием, раковиной, бортиком по наружному краю с подводкой и отведением воды, с сантехникой)**Столешница 26мм с пластиковым покрытием . Каркас-основание стола должен быть сборно-разборным и состоять из системы профилей, Боковые ножки должны быть из стальных профилей сечением не менее 25х25х2. Размер 1200\*600\*750мм  **Цвет серый , вставка зеленая.** | шт. | 4 |
| 2 | **Стол ученический Лидер  2- местный регулируемый (серый)**Цвет столешницы- Серый, Цвет кромки- серыйЦвет каркаса — серый,  В качестве несущей основы школьных парт используется металлическая труба круглого сечения, покрытая порошковой окраской. Материалы: цвет серыйКаркас — металлическая труба d=32 мм, d=25 мм;Столешница — ЛДСП 16 мм.Габаритные размеры: 1200\*500\*700-820 мм | шт. | 12 |
| 3 | **Стул лабораторный**, регулируемый по высоте на ролликовых опорах Цвет каркаса серый, сиденье черного цвета | шт. | 9 |
| 4 | **Стул ученический ,** регулируемый по высоте Цвет-серый   Эргономические сиденье и спинка изготовлены из пластикаМеталлокаркас изготовлен из трубы плоскоовального сечения и окрашен износостойкой порошковой краской.Сидение пластик серый, труба плоскоовального сечения.Высота регулируется: 38-46 см.)Цвет спинки и сиденья: серый.Цвет каркаса серый. | шт. | 24 |
| 5 | **Стол лабораторный демонстрационный (с защитным химостойким и термостойким покрытием, раковиной, бортиком по наружному краю с подсветкой и электрическими розетками, подводкой и отведением воды, автоматами аварийного отключения тока)**Стол лабораторный демонстрационный должен иметь габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота): 2400х750х900 (±10 мм). Каркас метал профиль 25\*25мм светло серого цвета, задняя стенка лдсп 16мм кромка пвх-2мм. Бортик по задней части и боковым частям 60ммНа передней части панели  должен быть расположен электрический блок розеток 220 вольт, 42В, кнопка аварийного отключения питания. . Стол серого цветаЦвет столешницы светло-серыйСтол оборудован мойкой и краном и электричеством, мойка слева, электрика слева, справа ящик | шт. | 1 |
| 6 | **Стол для учителя с ящиками для хранения или тумбой**Цвет  серый (белый) Размеры: 1200х600\*750 мм. Стол серого цвета, цвет столешницы — серый. Материал ЛДСП 16мм, роликовые направляющие, металлические ручки | шт. | 1 |
| 7 | **Кресло учителя**Обивка ТК — 1/2/3/4 — синтетическое волокно серого цвета (можно черного), подлокотники Чарли — нейлоновые эргономичной формы, механизм качания ПВМ — с возможностью регулировки жесткости спинки. Синхро-регулировка спинки в любом положении, крестовина, на выбор | шт. | 1 |
| 8 | **Стол-мойка предназначен   для мытья лабораторной посуды в медицинских, исследовательских и специализированных лабораториях.**Размеры (ШхГхВ):  600\*600\*850. Опоры регулируемые, с ходом до 20 мм.Цвет – белый, светло-серый.Стол оборудован накладной мойкой из нержавеющей стали. Под  мойкой двухдверная тумба из  ЛДСтП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм.Цвета ЛДСтП —  серый | шт. | 1 |
| 9 | **Сушильная панель для посуды**на 27 колбодержателей, настенная | шт | 1 |
| 10 | **Шкаф для хранения учебных пособий**   2 дверцы. Выполнен из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, торцы которой обработаны пластиковой кромкой серого цвета толщиной 0,4 мм и 2 мм.Ширина: 800 ммГлубина: 420 ммВысота: 2000 ммЦвет серый | шт. | 1 |
| 11 | **Шкаф для хранения влажных препаратов, запирающийся на ключ закрытый Размер :**850х400х1860мм. Шкаф металлический | шт. | 1 |
| 12 | **Шкаф для хранения посуды**2 дверцы сверху из стекла. Выполнен из ламинированной древесно-стружечной плиты толщиной 16 мм, торцы которой обработаны пластиковой кромкой серого цвета толщиной 0,4 мм и 2 мм.Ширина: 800 ммГлубина: 400 ммВысота: 2000 ммЦвет серый | шт. | 1 |
| 13 | **Лаборантский стол**Стол лабораторный высокий  1200х600х750ммСтолешница — постформинг толщиной 27 мм.Сборно-разборный усиленный металлический каркас. Регулируемые опоры с ходом регулировки до 30 ммЦвет серый, вставка серая, бортики на столешнице | шт. | 1 |
| 14 | **Магнитно-грифельная доска.**Материалы: магнитная доска с нанесением грифельной самоклеющейся пленки зеленого цвета. Размер 1500\*1000мм, без рамки (или рамка серая) | см | 1 |
| 15 | **Раковина с тумбой на ножках**Ширина 600 Глубина 600  Высота 850Материал: ЛДСП 16 мм; кромка пвх 2ммЦвет:белый,серый; Раковина нержавеющая сталь, Мойка снабжена смесителем | шт | 1 |
| 16 | **Стеллаж металлический** (для демонстрационного материала)   Размер 1000х500х2000Количество полок — 4Цвет серый | шт | 1 |